{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[7,0,7,6],[8,0,11,0],[8,1,8,7],[9,1,9,7],[10,1,10,7],[11,1,11,7],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["6号线迎宾路口站LCD屏采购安装项目询价"]
["序号","设备名称","型号","产品描述","数量","单位","含税单价（元）","小计（元）"]
[1,"98寸广告屏（含运输）含操作软件","定制","98寸4K 超高清LCD显示屏，画质表现更细腻，广视角。采用无频闪、低蓝光，智能感光技术。采用直下式LED背光源，显示亮度更均匀。\n1. 钢化玻璃防护。\n2. 低蓝光显示：有效减少有害蓝光强度。\n3. 无频闪显示技术：采用DC调光技术，提高或降低背光电路功率来改变亮度并实现画面稳定无频闪。\n4. 智能感光：智能感光技术，依据智能算法，可根据环境自动调节屏幕亮度，弥补光线不足带来的视觉疲劳。\n5. 发布系统：支持多台设备分组管理，远程控制，在线编辑，实时监控，定时开关机，调节亮度和音量，分时段播放。丰富的播放形式，支持公有云，私有云发布和管理。支持USB离线节目，即插即播，省时省力。\n6.对比度 ：4000：1；分辨率为3840*2160\n7. 采用直下式LED背光模式，亮度表现更均匀。\n8. 视角：178 度 (H) / 178 度 (V)。\n9.四核Cortex-A55及以上配置；运行内存4G，存储内存32G\n10.亮度(typ)/(min)：大于或等于700cd/m² nits (typ.)",12,"块"]
[2,"屏幕钢结构制作安装及综合布线","定制","根据现场情况定制在不损坏装饰板的情况下，进行钢结构焊接安装，确保屏幕安装稳固钢结构。需提供第三方设计单位出具钢结构计算图，符合设计图及有关的国家标准和施工规定，钢结构按10年使用期进行设计、制作、安装。钢结构需包含后续安装包裹屏幕阻燃板的龙骨架。",12,"块"]
[3,"电缆","定制","主电源线为180米WDZB1-YJY-0.6/1 5×6mm²电缆敷设",180,"米"]
[4,"电缆","定制","屏幕电源线为WDZB1-YJY-0.6/1 3×2.5mm²电缆敷设",360,"米"]
[5,"播放盒","定制","播放盒自带云服务器，带4G卡模块，也可有线网络连接",12,"台"]
["合计"]
["备注","1、98寸屏、5*6mm²电缆、钢材、播放盒需提供检测报告；"]
[null,"2、以上物料报价含制作损耗、运输、人工、日常维护等。"]
[null,"3、质保期1年，付款方式：第一阶段设备安装完毕竣工验收合格，甲乙双方在竣工验收单上签字确认，支付项目金额的90%；第二阶段项目结算审定金额的10%，作为质保款，在1年质保期届满后进行支付，不支付利息；"]
[null,"4、具体结算以项目实际安装量进行结算。"]
["联系人：                             联系方式："]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}